**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**O P IS P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A**

**Specyfikacja techniczna dla samochodu typu pick-up pięcioosobowego z napędem 4x4 z homologacją N1 lub N1G**

* 1. Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używanie niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy
	2. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
	3. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
	4. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
1. spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu,
3. posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

**Przeznaczenie samochodu:**

Samochód przeznaczony do prac terenowych prowadzonych przez państwową służbę geologiczną w tym do holowania przyczepy podłodziowej o DMC 2,6 t.

 **Układ napędowy:**

1. Silnik wysokoprężny – diesel;
2. Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 5;
3. Moc silnika 120-180 KM;
4. Napęd 4x4
5. Blokada tylnego dyferencjału;
6. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max.8 l;
7. Pojemność skokowa silnika od 1800 cm3 - do 2500 cm3;

**Dane eksploatacyjne:**

1. Rodzaj paliwa - olej napędowy;
2. Zbiornik paliwa o pojemności min. 65 l;

**Nadwozie:**

1. Czterodrzwiowe typu pick-up
2. Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu);
3. Kolor nadwozia: biały, lub srebrny (do uzgodnienia z zamawiającym);

**Wymiary pojazdu:**

1. Długość całkowita pojazdu: od 4800 mm do 5400 mm;
2. Minimalna powierzchnia ładunkowa: 2.4 m2 ;
3. Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 3500 kg;
4. Dopuszczalna ładowność: minimum 800 kg;
5. Prześwit min. 200 mm.

**Wyposażenie samochodu:**

1. System zapobiegający blokowanie kół podczas hamowania – ABS oraz inne systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy: ASR, EDS
2. Wspomaganie układu kierowniczego;
3. Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
4. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
5. Centralny zamek sterowany pilotem;
6. Czujniki wspomagające parkowanie tylnie ;
7. Radio z odtwarzaczem CD-MP3;
8. Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym;
9. Szyby w drzwiach bocznych sterowane elektrycznie (min. przednie drzwi);
10. Apteczka;
11. Trójkąt ostrzegawczy;
12. Gaśnica;
13. Koła ze stopów metali lekkich 16’’lub 17” (opony letnie);
14. Koła stalowe 16’’ lub 17” (opony zimowe);
15. Alarm zabezpieczający pojazd;
16. Hak holowniczy homologowany umożliwiający ciągnięcie przyczepy o DMC 2600KG (samochód musi spełniać wymogi formalne dopuszczające holowanie przyczepy z hamulcem najazdowym o DMC 2,6 t);
17. System mocowania na przestrzeni ładunkowej;
18. Zabudowa przestrzeni ładunkowej typu HARD-TOP, bez okien z plastikową wykładziną;
19. Koło zapasowe pełnowymiarowe;
20. Dodatkowe trzecie światło STOP

Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na dostarczone samochody:

1. Gwarancja mechaniczna – **min. 2 lata bez limitu kilometrów** – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;
2. Gwarancja na lakier - **min. 3 lata**;
3. Gwarancja na perforacje - **min. 12 lat**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ubezpieczenie dostarczonych samochodów.